과 업 지 시 서

( 용역명 : 2023년 화성시문화재단 공연장 무대기계 유지보수 관리용역 )

2022년 12월

Ⅰ. 과 업 지 시 서

1. 용역 개요

가. 용 역 명 : 2023년 화성시문화재단 공연장 무대기계 유지보수 관리용역

나. 용역기간 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

다. 용역위치

1) 유앤아이센터 화성아트홀(공연장 등록일 09.03.06)

2) 동탄복합문화센터 반석아트홀(공연장 등록일 11.05.06)

3) 동탄복합문화센터 야외공연장(공연장 등록일 16.05.18)

4) 모두누림센터 누림아트홀(공연장 등록일 17.03.02)

Ⅱ. 용역 범위

가. 화성아트홀

상부기계	하부기계	제어시스템	기타
38	6	1	11

나. 반석아트홀

상부기계	하부기계	제어시스템	기타
30	3	1	14

다. 야외공연장

상부기계	하부기계	제어시스템	기타
5	-	1	2

라. 누림아트홀

상부기계	하부기계	제어시스템	기타
26	-	1	5

※ 공연장 담당자의 요청에 따라 용역업무범위는 추가 될 수 있습니다.

Ⅲ. 용역 내용

가. 점검 일정

구 분	1차	2차	3차	4차	비 고
정기점검	1월	4월	7월	10월	년 4회
긴급점검	화성시문화재단 요청 시				수 시

나. 점검 기간 (1회 기준)

구 분	화성아트홀	반석아트홀	야외공연장	누림아트홀	비 고
기계	3일	2일	1일	2일	년 4회
전기	2일	1일	1일	2일	년 4회

다. 투입 인원 (1일 기준)

구 분	분 야	고급 기술자	초급 기술자	비 고
정기 점검	기계	1인	2인	회당 8일
	전기	1인	1인	회당 6일
긴급 점검	현장 협의	1인	1인	수 시

라. 기술자 범위

1) 엔지니어링 사업대가 기준 [별표4] “기술자 등급 및 자격기준”에 적합한자 또는

[별표4]에 의거 동등한 학력 및 경험을 가진 자를 말한다.

2) 학력 및 경험기준에 의한 기술자 등급 인정은 아래와 같다.

기준 구분	학력 및 경험기준
고급기술자	․ 해당 전문분야의 관련 박사학위를 가진 자 ․ 해당 전문분야의 관련 석사학위를 가진 자로서 해당 전문분야의 관련 업무를 6년 이상 수행한 자 ․ 해당 전문분야의 관련 학사학위를 가진 자로서 해당 전문분야의 관련 업무를 9년 이상 수행한 자 ․ 해당 전문분야의 관련 전문대학을 졸업한 자로서 해당 전문분야의 관련 업무를 12년 이상 수행한 자
초급기술자	․ 해당 전문분야의 관련 석사학위를 가진 자 ․ 해당 전문분야의 관련 학사학위를 가진 자 ․ 해당 전문분야의 관련 전문대학을 졸업한 자로서 3년 이상 해당 전문분야의 관련 업무를 수행한 자

※ 공연장 담당자와 협의 되지 않은 일정 및 투입인원(기술자)의 변경은 불가 합니다.

마. 정기 점검

1) 공연장 시설물에 대한 전반적인 점검을 실시해야하며, 무대기계가 안전하고 장애 없이 운용 될 수 있도록 해야 한다.

2) 공연장 안전진단 수검에 대비한 정기점검을 실시하여야 한다.

※ 2023년 반석아트홀(4월) 및 누림아트홀(2월) 정기 안전검사주기 도래

3) 본 점검은 공연법에 충족하여야 하며 필요한 보수작업을 포함해야 한다.

4) 매 점검 안전장비 및 보호 장구 착용을 의무화하고, 주변 환경을 깨끗이 하여야한다.

5) 매 점검 30일 전 점검계획서 및 일정표, 투입인원계획을 작성하여 제출해야 한다.

6) 매 점검 후 정량화한 점검 결과 보고서를 15일 이내에 각 3부(공연장 별)를 제출해야한다.

※ 4회차 점검 후 연간 통합보고서 각 2부 제출 / 저장매체(USB)를 통한 원본파일 각 2부 제출

7) 점검 중 조정 및 부품의 교체, 기타 필요한 조치를 취했거나 고장부분을 보수 정비하였을 경우 보수내용을 보고서에 포함하여야 한다.

바. 긴급 점검

1) 화성시문화재단의 요청 및 필요에 의해 계약 상대자에게 점검을 요청할 때.

2) 수재, 지진, 낙뢰 등 천재지변에 의한 장애가 발생시.

3) 화성시문화재단의 요청 시 계약 상대자는 2시간 이내에 현장에 도착하여야 한다.

4) 고장 원인에 대한 문제점을 파악하고 무대기계의 정상적인 작동을 위한 조치를 완료 후 정량화한 점검 결과보고서를 15일 이내에 2부를 제출해야한다.

사. 특별 점검 및 보수 공사

다음과 같은 사유로 무대기계의 특별점검이 필요한 경우 계약 상대자는 긴급점검과

동일한 점검 및 조치를 실시하여 정상 가동 할 수 있도록 한다.

1) 화성시문화재단의 사용상의 부주의나 과실로 인한 장애 발생시.

2) 계약 상대자가 확인하지 않은 시설물의 변경에 의한 장애 발생시.

3) 수재 ,지진, 낙뢰 등 천재지변에 의한 장애 발생시.

4) 화성시문화재단의 필요에 의한 보수공사 발생시.

※ 단, 계약 상대자의 책임에 의한 점검이 아닐 경우 보수비용 발생 시 화성시문화재단에  그 비용을 청구할 수 있습니다.

Ⅳ. 착수 및 보고

계약 상대자는 유지보수 관리용역 계약서에서 정하는 바에 따라 용역을 착수하여야하며,

착수 시 에는 착수계 및 다음 사항의 서류를 제출하여야 한다.

1) 예정 공정표, 인력 및 장비투입 계획서

2) 착수계, 현장대리인선임계, 과업수행 계획서

3) 기술협약서, 책임보험증서

Ⅴ. 주요 점검 항목

무대기계 시설물의 정기적인 유지관리 점검을 위해 계약 상대자가 수행하여야 할 범위

내용은 다음과 같다.

가. 화성아트홀 무대기계 시설물 (전기, 컨트롤 포함)

1) 상부기계 조물 : 38EA

2) 하부기계 조물 :  6EA

3) 기타 조물 : 11EA

4) 콘솔프로그램 : GOT / STAGEPIA

나. 반석아트홀 무대기계 시설물 (전기, 컨트롤 포함)

1) 상부기계 조물 : 30EA

2) 하부기계 조물 :  3EA

3) 기타 조물 : 14EA

4) 콘솔프로그램 : GOT / STAGEPIA

다. 야외공연장 무대기계 시설물 (전기, 컨트롤 포함)

1) 상부기계 조물 : 5EA

2) 기타 조물 : 2EA

라. 누림아트홀 무대기계 시설물 (전기, 컨트롤 포함)

1) 상부기계 조물 :  26EA

2) 기타 조물 : 5EA

3) 콘솔프로그램 : HICONPLUS

마. 점검 주요항목

점검장소	점검기준	점검범위		점검방법
감속기	가) 감속기 취부상태는 견고할 것	취부상태 점검		외관검사 동작검사
	나) 감속기 회전은 정상이고 소음 및 누유가 없을 것	회전 작동상태 점검		동작검사 외관검사
감속장치 기구	가) 축과 결합부에 소음이 없을 것	키 SET 점검, 균열의 유무		외관검사
	나) 회전은 정상이고, 이상 음, 진동이 없을 것	회전 작동 및 청소상태 점검		소음검사
진동장치 (구동용 체인, 벨트 등)	가) 전동장치의 취부상태는 양호하고, 급유가 적당 할 것	취부 및 급유 상태 점검		외관검사
	나) 전동용 로라 체인, V벨트의 장력은 적절 할 것	체인 V벨트의 장력 상태점검		외관검사
메인드럼	가) 드럼의 파손 상태 및 로프 홈의 마모 상태가 양호 할 것	취부상태 및 파손, 마모상태 점검		외관검사
	나) 드럼 고정 금구는 이상이 없고 취부부위에 풀림이 없을 것	고정금구의 상태 점검		외관검사
와이어 마찰식	가) 와이어와 활차의 마찰에 이상이 없을 것	활차와 와이어 로프간 상태 점검		외관검사
전동 감기식 드럼	가) 드럼 부 와이어가 엉킴이 없어야 하며, 활차 간 처짐이 적절할 것	와이어 감기는 상태 점검		외관검사
	나) 드럼, 축수, 기계 베이스 등의 고정이 확실히 할 것	취부상태 점검		외관검사
수전반, 제어반	가) 고정상태가 견고하고 진동에 의한 진동음, 과열 등에 의한 냄새가 없을 것	취부상태점검 및 과열 등의 발생점검
	나) 유해한 빗물, 누수 흔적 및 결로 현상이 없을 것	유해한 빗물, 누수 흔적 및 결로 현상 점검
	다) 절연저항은 각 회로마다 다음규정에 적합할 것	절연저항 측정
와이어로프	가) 와이어와 활차 롤러와의 마찰상태 확인	메인 활차와 수직 활차
	나) 연결부위가 이상 없고 동시에 헐거움이 없을 것	매다는 파이프, 웨이트 틀, 드럼 등의 상태 점검
구동용체인 (로드체인)	가) 비틀림, 얽힘이 없을 것	매달아 내리는 상태 점검
	나) 마모 및 늘어남이 현저하게 나타낼 때에는 다음의 규정 이내로 할 것 (마모: 선경의 10%/ 늘어남: 1링크 마다 5%)	마모, 늘어남 상태 점검
수평, 수직 활차	가) 와이어로프가 이탈되지 않고 꼬임이 없을 것	각 활차의 상태 점검	외관검사
	나) 이상한 회전 및 소음, 진동이 없을 것	활차의 결손, 균열, 마모의 유무 및 회전 상태 점검	외관검사 구동검사
	다) 활차의 취부상태는 양호하고 로프의 틀어짐이 없을 것	취부상태 점검 및 로프의 틀어짐 점검	외관검사

점검장소	점검기준		점검범위		점검방법
바텐 파이프	가) 매다는 하중은 허용치 내에서 분포되어 있을 것		국부에 큰 휨이 발생하고 있는지 점검		외관검사
	나) 파이프에 매다는 방법 및 재료가 규정대로 일 것		매다는 중량을 확인하고 낙하방지는 충분한지 점검		외관검사
	다) 파이프의 변형, 손상이 없고 연결부위는 이상이 없을 것		매다는 파이프 상태점검		외관검사
전동기 모타	가) 운전중 이상음, 진동, 악취가 없을 것		운전상태점검		외관검사
	나) 취부상태가 견고할 것		전동기 취부상태 점검		외관검사
제동기 (브레이크)	가) 제동기의 취부상태는 견고 할 것		취부상태 점검		외관검사
	나) 정지위치에서 어긋남이 없고 미끄러짐은 적적할 것		작동 및 작동 량, 작동감도의 상태점검		외관검사
회로의용도	회로의 사용 전 전압	절연 저항치	제회로	150V이하의 것	0.1㏁이상
전 동 기	300V이하의 것	0.2㏁이상	신호회로 조명회로	150V를 넘고 300V이하의 것	0.2㏁이상
주 회 로	300V를 넘는 것	0.4㏁이상
조 작 반	가) 운전버튼 스위치 등이 없고 취부상태는 견고 할 것		스위치 파손의 유무 및 취부상태 점검		외관검사 조작검사
	나) 표시등 및 스위치 등은 정상으로 점등 할 것		램프의 전구수명, 헐거움 등 취부상태 점검		외관검사 조작검사
	다) 정지버튼 비상정지버튼 등 안전 스위치의 작동 상태는 양호할 것		안전관계 버튼 및 스위치의 작동 상태 점검		외관검사 조작검사
상·하한 스위치	가) 변형과 손상이 없고 취부상태가 견고할 것		관계버튼 및 스위치의 작동 상태 점검		외관검사 조작검사
	나) 취부위치는 정지 정도가 확보되는 지점에 조정 되어있을 것		정지정도, 확인위치 등 재조정의 필요 유무점검		외관검사 조작검사
기계베이스	가) 기기의 취부 상태는 견고하고 흔들림 등 발생하지 않을 것		취부상태점검		외관검사
	나) 녹, 부식의 발생과 건축과의 연결부위에 이상이 없을 것		부재의 녹, 부식 발생의 유무 및 연결 부위점검		외관검사
철골 및 프레임 류	가) 프레임 구성부재의 조립상태는 견고하고 용접부 등 이상이 없을 것		조립상태 점검		외관검사
	나) 프레임 구성부재는 휨 및 비틀림 등 발생하지 않을 것		구성부재의 휨 및 비틀림 등 점검		외관검사

Ⅱ. 시 설 물 세 부 내 역

가. 화성아트홀 무대기계 시설물

No	명 칭	동 력	형 식	제조사	와이어 로프
1	PLANCARD BATTEN	2.2Kw x 4P	WINCH DISK	SIEMENS	Ø4 x 6열
2	APRON STAGE LIGHTBATTEN	2.2Kw x 4P	WINCH DISK	SIEMENS	Ø4 x 6열
3	HEAD CURTAIN SET BATTEN	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
4	No.1 DRAW CURTAIN	22Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
5	No.1 SET BATTEN	11Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
6	No.2 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
7	No.1 LIGHT BATTEN	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
8	No.3 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
9	No.1 UPPER SOUND REFLECTOR	5.5Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø10 x 7열
10	No.4 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
11	No.5 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
12	No.2 DRAW CURTAIN	11Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
13	FRONT SCREEN	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
14	No.2 LIGHT BATTEN	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
15	No.2 UPPER SOUND REFLECTOR	5.5Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø10 x 7열
16	No.6 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
17	No.7 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
18	No.8 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
19	No.9 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
20	No.3 DRAW CURTAIN	11Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
21	No.3 UPPER SOUND REFLECTOR	5.5Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø10 x 7열
22	No.3 LIGHT BATTEN	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
23	No.10 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
24	No.11 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
25	No.12 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
26	No.13 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
27	FRONT SOUND REFLECTOR	5.5Kw x 4P	WINCH SCREW	WATT	Ø10 x 7열
28	No.4 DRAW CURTAIN	11Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
29	No.14 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
30	No.4 LIGHT BATTEN	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
31	No.15 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
32	UPPER HORIZONT LIGHTBATTEN	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
33	No.16 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
34	No.5 DRAW CURTAIN	11Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
35	No.17 SET BATTEN	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
36	HORIZONT CURTAIN	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
37	No.1-1 SIDE LIGHTBATTEN	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
	No.1-2 SIDE LIGHTBATTEN	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
38	No.2-1 SIDE LIGHTBATTEN	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
	No.2-2 SIDE LIGHTBATTEN	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	SIEMENS	Ø6 x 7열
1	Orchestra Pit	7.5Kw x 6P	LINK CHAIN	WATT	세라피드
2	No.1 Lift	11Kw x 4P	JACK SCREW	효성모터	효성모터
3	No.2 Lift	11Kw x 4P	JACK SCREW	효성모터	효성모터
4	No.3 Lift	11Kw x 4P	JACK SCREW	효성모터	효성모터
5	피아노 Lift	3.7Kw x 4P	JACK SCREW	효성모터	효성모터
6	화물 Lift	2.2Kw x 4P	WINCH SCREW	MGM	MGM

※ 기타 조물 : 측면 음향반사판 6EA, 메인스피커 구동부 2EA, 서스펜션 마이크 3EA

나. 반석아트홀 무대기계 시설물

No	명 칭	동 력	형 식	제조사	와이어 로프
1	PLANCARD BATTEN	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 5열
2	APRON LIGHT BATTEN	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 5열
3	No.1 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
4	No.1 DRAW CURTAIN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
5	No.2 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
6	No.3 SET BATTEN	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 7열
7	No.1 LIGHT BATTEN	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 7열
8	No.1 UPPER SOUND REFLECTOR	5.5Kw x 6P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
9	No.4 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
10	No.5 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
11	No.6 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
12	No.2 DRAW CURTAIN	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 7열
13	No.2 LIGHT BATTEN	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 7열
14	No.7 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
15	No.8 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
16	No.9 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
17	No.2 UPPER SOUND REFLECTOR	5.5Kw x 6P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
18	No.3 LIGHT BATTEN	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 7열
19	No.3 DRAW CURTAIN	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 7열
20	No.10 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
21	No.11 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
22	FRONT SCREEN	7.5Kw x 4P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
23	No.12 SET BATTEN	3.75w x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 7열
24	No.13 SET BATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
25	No.4 LIGHTBATTEN	3.75w x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 7열
26	No.14 SETBATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
27	No.15 SETBATTEN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
28	UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 7열
29	No.4 DRAWCURTAIN	15Kw x 4P	WINCH SCREW	YILMAZ	∅6 X 7열
30	HORIZONT CURTAIN	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 7열
1	MAIN LIFT	37Kw x 4P	LINK CHAIN	효성모터	KST드라이브
2	No.1 LIFT	11Kw x 4P	JACK SCREW	효성모터	효성모터
3	No.2 LIFT	11Kw x 4P	JACK SCREW	효성모터	효성모터

※ 기타 조물 : 측면 음향반사판 8EA, 메인스피커 구동부 2EA, 사이드 커튼 2EA, 서스펜션 마이크 2EA

다. 야외공연장 무대기계 시설물

No	명 칭	동 력	형 식	제조사	와이어 로프
1	CEILING LIGHT BATTEN	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 6열
2	PLANCARD BATTEN	2.2Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 6열
3	No.1 LIGHT BATTEN	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 6열
4	No.2 LIGHT BATTEN	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 6열
5	SET BATTEN	3.75Kw x 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 6열

※ 기타 조물 : 영사기 엘리베이터, 롤스크린

라. 누림아트홀 무대기계 시설물

No	명 칭	동 력	형 식	제조사	와이어 로프
1	PLANCARD BATTEN	2.2Kw Ⅹ 4P	WINCH DISK	motorvario	∅6 X 6열
2	APRON LIGHT BATTEN	2.2Kw Ⅹ 4P	WINCH DISK	motorvario	∅6 X 6열
3	No.1 SET BATTEN	7.5Kw Ⅹ 4P	WINCH SCREW	motorvario	∅6 X 6열
4	No.1 DRAW CURTAIN	7.5Kw Ⅹ 4P	WINCH SCREW	motorvario	∅6 X 8열
5	No.1 LIGHT BATTEN	4.0Kw Ⅹ 4P	WINCH DISK	motorvario	∅6 X 6열
6	No.2 SET BATTEN	7.5Kw Ⅹ 4P	WINCH SCREW	motorvario	∅6 X 6열
7	No.3 SET BATTEN	7.5Kw Ⅹ 4P	WINCH SCREW	motorvario	∅6 X 6열
8	No.1 UPPER SOUND REFLECTOR	5.5Kw Ⅹ 4P	WINCH SCREW	motorvario	∅6 X 6열
9	No.2 DRAW CURTAIN	7.5Kw Ⅹ 4P	WINCH SCREW	motorvario	∅6 X 8열
10	SCREEN	4.0Kw Ⅹ 4P	WINCH DISK	motorvario	∅6 X 6열
11	No.2 LIGHT BATTEN	4.0Kw Ⅹ 4P	WINCH DISK	motorvario	∅6 X 6열
12	No.4 SET BATTEN	7.5Kw Ⅹ 4P	WINCH SCREW	motorvario	∅6 X 6열
13	No.5 SET BATTEN	7.5Kw Ⅹ 4P	WINCH SCREW	motorvario	∅6 X 6열
14	No.2 UPPER SOUND REFLECTOR	5.5Kw Ⅹ 4P	WINCH SCREW	motorvario	∅6 X 6열
15	No.3 DRAW CURTAIN	7.5Kw Ⅹ 4P	WINCH SCREW	motorvario	∅6 X 8열
16	No.3 LIGHT BATTEN	4.0Kw Ⅹ 4P	WINCH DISK	motorvario	∅6 X 6열
17	FRONT SOUND REFLECTOR	5.5Kw Ⅹ 4P	WINCH SCREW	motorvario	∅6 X 6열
18	UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN	7.5Kw Ⅹ 4P	WINCH DISK	motorvario	∅6 X 6열
19	No.6 SET BATTEN	7.5Kw Ⅹ 4P	WINCH SCREW	motorvario	∅6 X 6열
20	No.7 SET BATTEN	4.0Kw Ⅹ 4P	WINCH DISK	motorvario	∅6 X 6열
21	No.4 DRAWCURTAIN	7.5Kw Ⅹ 4P	WINCH SCREW	motorvario	∅6 X 8열
22	HORIZONT CURTAIN	4.0Kw Ⅹ 4P	WINCH DISK	효성모터	∅6 X 6열
23	No.1 SIDE SOUND REFLECTOR	5.5Kw Ⅹ 6P	WINCH DISK	효성모터	∅8 X 3열
24	No.2 SIDE SOUND REFLECTOR	5.5Kw Ⅹ 6P	WINCH DISK	효성모터	∅8 X 3열
25	No.3 SIDE SOUND REFLECTOR	5.5Kw Ⅹ 6P	WINCH DISK	효성모터	∅8 X 3열
26	No.4 SIDE SOUND REFLECTOR	5.5Kw Ⅹ 6P	WINCH DISK	효성모터	∅8 X 3열

※ 기타 조물 : 메인스피커 2EA, 서스펜션 마이크 3EA