기기 규격서

해 당 행 사

화성 해양 뱃놀이 축제,

화성시 청소년 진로 박람회

품 목 및 규 격 서

단위

UNIT

수량

Q’TY

VR 콘텐츠 어트렉션(2인승) VR라이더

set

1

▷ 제품특징

1. 하이앤드 HMD를 활용한 어트렉션으로 VR 콘텐츠를 체험할 수 있는 시스템 구성

2. 2인이 동시에 탑승 가능

3. VR 콘텐츠를 통한 다양한 탑승 경험(해양탐험, 놀이기구 등) 제공

▷ Specifications

1. 구조물

- 구조물 형태 : 2개의 좌석을 갖춘 어트렉션

- 본체를 콘트롤 하는 키오스크 포함

- 본체 하부에 다양한 움직임을 가능케 하는 구동부 포함

2. 구성품

3. 시뮬레이터 세부사양

(1) 키오스크 본체	터치스크린용 PC 1대, 터치스크린
키오스크 터치스크린용 PC 1대	Celeron 1037U, 4GB RAM, Intel GMA HD, SSD 120GB
터치스크린	1920x1080 resolution 40“ display, 적외선식 터치패널
(2) 시뮬레이터 본체	의자, 실린더, MD-BOX
MD-BOX	syntron사 MD-BOX
(3) 디스플레이 출력부
HMD	2K resolution Deepoon E3 HMD 2대
28“ 모니터용 디스플레이	28“ Display, 1920x1080

공급전원	220V 60Hz
동작전류	최대 11A
정격사용량	3KW
운영환경	-15℃ ~ 60℃
정원	2인승
통신방식(내외부)	Ethernet
스피커	2.1 CH 우퍼스피커

3. 기타 요구사항

- 본체를 이용하기 위한 영상 컨텐츠 포함

- 기기 불량 시 2시간 이내 동일 사양 기기 대체 포함

기기 규격서

해 당 행 사

화성 정조 효 문화제

품 목 및 규 격 서

단위

UNIT

수량

Q’TY

VR 콘텐츠 어트렉션(2인승) 홀스(승마)라이더

set

1

▷ 제품특징

1. 하이앤드 HMD를 활용한 어트렉션으로 VR 콘텐츠를 체험할 수 있는 시스템 구성

2. 2인이 동시에 탑승 가능

3. VR 콘텐츠를 통한 승마 체험 가능

▷ Specifications

1. 구조물

- 구조물 형태 : 2개의 승마 시뮬레이터가 포함된 구조물

- 승마용 시뮬레이터와 영상/음향장비를 콘트롤 하는 키오스크 포함

- 구조물 내부에 각각의 HMD를 제어하는 구동용 컴퓨터 2대 포함

- 승마모션을 발생시키는 승마용 시뮬레이터 포함

- 구조물 내부 전체 장비 제어 및 중계를 위한 제어 컴퓨터 1대 포함

2. PC 사양

- 구동용

CPU	인텔 코어 i5-8600K 이상
M/B	ASUS B250M series 이상
RAM	16G 이상
VGA	GTX1070 Ti 이상
SSD	240GB SSD 이상

- 제어용

CPU	인텔 코어 i5-8600K 이상
M/B	ASUS B250M series 이상
RAM	16G 이상
VGA	GTX1070 Ti 이상
SSD	240GB SSD 이상

3. 기타 구성품

HMD	HTC VIVE 2대
기타	기타 장비들과의 유기적인 연결을 위한 케이블 일체

4. 기타 요구사항

- 본체를 이용하기 위한 승마 컨텐츠 포함

- 기기 불량 시 2시간 이내 동일 사양 기기 대체 포함