제 안 요 청 서

사업명 :　반석아트홀 및 야외공연장 LED라이트 구입

2019. 09

- 목  차 -

1. 일반사항

2. 특기시방

3. 입찰 및 계약관련 사항

Ⅰ. 일 반 사 항

1. 사업목적

조명장비를 현대화하여 공연물의 질을 높이고 관람객의 만족도를 향상시킨다.

2. 사업개요

본 제안요청서는 『무대조명장비 구매』의 관리규정에 준한다.

► 발 주 처 : 화성시문화재단

► 사 업 명 : 반석아트홀 및 야외공연장 LED라이트 구입

► 구입물품 : 무대조명장비 1종 10식

※ 기타 특기사항 : 분할 납품 불가

3. 일반조건

► 납품기한 : 계약일로부터 60일

► 본 제안요청서는 제반 법규를 숙지하여 물품납품에 반영토록 하여야 하며 이를 이행 하지 않아

발생되는 모든 사항에 대하여 도급자는 책임을 진다.

► 제안요청서에 누락된 부분이나 변경할 사항에 대해서는 관련 발주 부서와 충분히 협의하여 결정

한다.

4. 감독관의 지정

► 감독관이라 함은 발주처의 직원으로 감독으로서의 업무를 부여 받은 자를 말한다.

► 본 사업의 감독관은 지시, 승인, 감사 등 중요한 사항에 대하여 문서로 제출 확인함을 원칙으로         한다.

► 도면 및 시방서의 내용이 상이하거나 내역에 명기되지 않은  사항 등 기타 의문 사항은 감독관과        협의 후 시행한다.

► 또한, 사업시행에 있어 중요한 사항이 발생하였을 시에는 감독관과 서로 협의하되 최종결정은 감독      관의 결정을 따른다.

► 사업 수행에 있어 현장의 위치변경 등에 따라 수반되는 소규모 잡자재 증가등의 경미한 사항은 감     독관의 지시에 따라 도급자가 부담 한다.

5. 관련자료의 제출

► 본 사업의 도급자는 납품 완료 후 각각의 장비에 대한 사용 설명서를 제출 하여야 한다.

► 또한, 도급자는 수입 장비에 대한 감독관 및 계약부서의 원산지 증명서를 요구 할 시에는

제반 서류를 제출 하여야 한다.

6. 품질보증

► 도급자는 납품 검사후 2년을 보증(A/S)기간으로 한다.

► 보증기간 중 사용자의 과실이나 천재지변에 의한 사고 이외의 제조, 납품과정의 결함에 의한 고장 발생 시에는 납품 업체가 무상으로 수선 및 부품 교환을 수행하여야 한다.

7. 납  품

► 납품장소는 발주부서 및 감독관이 지정하는 장소로 한다.

- (지정된 곳에 납품)

► 도급자는 본 시방에서 제시하고 있는 제품 사양에 위배됨이 없이 납품하여야 한다.

► 시방서의 내용 중 불분명 또는 이해가 곤란한 경우는 그대로 실시하지 않고 감독관과 협의하여야      한다.

► 납품기한은 일괄 납품하되 모든 기기의 납품 설치 후 시운전은 납품일로부터 7일(납품기한 내) 이내         로 한다.

8. 납품검사 및 인도

► 납품검사에 대한 지적 사항은 즉시 시정 완료 후 재검사를 득한다.

► 기술 및 운영 교육

- 사용자의 요구에 의한 운전, 보수 및 유지관리에 필요한 교육을 실시하여야 한다.

9. 납품장비의 종류 및 수량

Item No.	Description	Unit	Q'ty
1	LED MOVING WASH LIGHT (1x60W, 18x40W R.G.B.W LED)	식	10
	합 계	식	10

2. 특 기 시 방

□ LED MOVING WASH LIGHT (1x60W, 18x40W R.G.B.W LED)

1. 일반 개요

공연장의 컬러 페인팅용 무빙 라이트로서, DMX 512 신호 방식에 의해 라이트의 헤드가 상.하.좌.        우로 자유자재로 움직이며 조명을 할 수 있어야하며, LED 램프소자를 사용하는 등기구로 칼라믹싱        이 가능하여야 한다.

2. 제작 사양

○ 램프 : 1x60W RGBW and 18x40W RGBW LED 멀티칩 또는 동등이상.

○ 출력 : 11,000lm  / 50,100 lx@ 5m 또는 동등이상.

○ 줌 각도 : 4°– 50° 또는 동등이상.

○ 컬러시스템 : RGBW / CMY 컬러믹싱 + CTO (2,700K –8,000K) 또는 동등이상.

○ 칼라메크로 : Virtual Colour Wheel with 66 preset swatches 또는 동등이상.

○ 각 RGBW 픽셀 개별 제어이여야 한다.

○ 텅스텐 램프 효과 2,700K and 3,200K 또는 동등이상.

○ 가변속도의 RAINBOW효과, 양방향 회전 FLOWER 효과 또는 동등이상.

○ DMX채널 : 10개의 DMX모드 또는 동등이상.

○ 디머/셔터 : 풀 범위와 초당 최대 20회 스트로브 또는 동등이상.

○ 디스플레이 : 터치스크린 타입 이며 전원 투입 없이 디스플레이 설정이 가능한 밧데리 백업

타입 또는 동등이상.

○ 3개의 편집 프로그램 내장사용이 가능하여야 한다.

○ 프로토콜 : DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2,King-Net 또는 동등이상.

○ 팬/틸트 : 540° / 220° (자동 팬 / 틸트 위치 보정) 또는 동등이상.

※ 중국 COPY 제품은 납품 불가.

3. 제품 구성

○ LED MOVING WASH LIGHT	- 10set

○ LIGHT HANGER	- 20set

○ CLAMP	- 20set

○ PLUG	- 10set

○ SAFETY CHAIN	- 10set

○ SIGNAL CABLE BELDEN 3M	- 10set

3. 입찰 및 계약관련 사항

▶제안안내사항

1. 입찰참가자격

▢ 무대조명장치 설비의 완벽한 시설과 하자보수 등을 고려하여 설비의 제작, 납품 및 설치 업체는 아래와 같은 자격요건을 갖추고 있는 업체이어야 한다.

- G2B 세부품명번호 10자리(3911150402 무대조명장치)로 입찰참가 등록한 업체이어야 한다.

▢ 공동 도급불가

▢ 지역제한 : 화성시

2. 제안서 제출

ㅇ 입찰 제안서(조달청용 포함) : 원본포함 3부 / 제안서 수록 CD 또는 USB 2매

※ USB 겉면에 사업명, 제안기관, 담당자, 유무선 연락처 기재

가. 제안서 포함 내용 : [붙임1. 제안서 목차 및 내용] 참조

나. 제출 기한 및 장소 : 입찰공고에 따름

다. 제출방법

ㅇ 제안서는 방문 접수하여야 하며, 우편 접수는 인정하지 않음

ㅇ 제안서는 공문형식으로 하고, 대표자의 인감을 날인 제출하여야 하며, 날인이 없는 제안서는

평가에서 제외함

ㅇ 제안서를 기한 내 제출하지 않을 경우, 제안의사가 없는 것으로 간주함

ㅇ 제안된 내용의 검토를 위해 발주기관의 요구 시, 추가 자료를 제출해야 함

3. 제안서 작성방법

ㅇ 제안서는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항을 명확하고 상세하게 작성하며 아래 사항을 준수한다.

ㅇ 제안서는 A4 용지, 글자는 10포인트보다 작지 않게 작성

ㅇ 사업추진에 있어 제안서요청에 포함되지 않는 일반적 사항은 발주처의 요구사항에 따른다.

ㅇ 작성지침에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안사항이 있을 경우 해당항목에 포함 또는 별도의       항목을 추가하여 작성할 수 있고, 해당사항이 없는 경우는 해당항목에 “해당 없음”으로 간략히       기술함

ㅇ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함

※ 예컨대, ‘～이 가능하다’, ‘～할 수 있다’, ‘고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은        평가 시 불가능한 것으로 간주함

ㅇ 제안내용을 보충하기 위해 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부 하고, 그 출처를 정확히 알 수 있도      록 표기하여야 함

4. 제안 조건

ㅇ 본 제안과 관련되어 제출된 자료 일체는 반환하지 않으며 본  제안에 따른 일체 비용은 제안단체가     부담함

ㅇ 제출된 제안서는 발주처에서 요청하지 않는 한 수정·삭제 또는 대체할 수 없음

ㅇ 제안서는 허위나 단순한 추측으로 작성해서는 안 되며, 모든 기재 사항은 객관적으로 입증할 수     있어야 하고, 입증할 수 없거나 허위로 작성된 사실이 발견될 경우 평가대상에서 제외함은 물론     교부결정 후에도 결정 취소와 함께 인적·물적·기간적 손실에  따른 손해배상을 청구할 수 있음

ㅇ 본 제안서의 결과에 의한 일체의 계약은 「지방자치단체를 당사자 로 하는 계약에 관한 법률」등       관련 법규를 준수하여야 함

ㅇ 본 제안서의 계약(사업자 선정 후 체결)에 의한 산출물은 계약에 별도의 명시가 없는 한 발주처에       소유권이 주어짐

ㅇ 제안서에 제시된 내용은 계약서(사업자 선정 후 작성)에 명시되지 않더라도 이와 동일한 효력을       가짐. 다만, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선함

5. 기타 사항

ㅇ 입찰보증금 납부 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제12조 및 동시행령 제37조          의 규정에 의함

ㅇ 입찰의 무효 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제39조 4항에 의함

ㅇ 보안 준수 사항 : 제안요청일 이후 제안서 제출 시까지 발생하는 모든 사안에 대하여 제안 참여단          체의 제안 관계자 이외에 대해서는 대외비로 취급되어야 하며, 본 제안요청서의 전체 또는            일부가 제안서 제출 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 안 됨

6. 제안 관련 문의처

ㅇ 담  당 : 화성시문화재단 재무회계팀 전은구(031-8015-8296)

공연사업팀 조대홍(031-267-8883)

※ 제안내용 중 중요한 사항에 대한 변경은 문서로 제출

▶사업자선정

1. 일반 사항

ㅇ 본 과업에 응찰하고자 하는 자는 제안요청서에 따라 제안서를 작성 하여 소정기간 내 제출하여야 함

ㅇ 제안서에 대한 평가는 기술규격평가와 입찰가격평가로 구분함. 기술규격평가는 ㅇㅇㅇㅇㅇ원에서  평가위원회를 구성(내․ 외부 전문가)하여 진행하고 제안서에 기재되지 않은 사항은 평가하지 않음

ㅇ 평가점수는 공개, 평가위원명은 공개하지 않으며, 제안자는 이에 대해 이의를 제기하지 않을 것을 ‘붙임3’서약서에 의해 동의해야 함

2. 입찰방법 : 규격·가격 동시입찰

ㅇ 특기시방의 동등 이상 성능과 규격 등을 갖춘 제품에 한하여 가격 경쟁을 실시하며 적합한 제품의 품질향상과 우수규격품을 확보하기 위한 규격•가격 동시 입찰에 의하여 낙찰자를 결정한다.

-지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제9조 및 동법 시행령 제18조에 따라 규격·   가격 동시입찰을 진행함

ㅇ 규격·가격 동시입찰

- 입찰 등록 시, 규격입찰서와 가격입찰서를 동시에 제출하여야 함

- 1단계 규격심사에서 입찰 등록한 규격입찰서에 대한 적합여부를 심사하여 적격사업자 선정함

- 2단계 규격적합 사업자에 한해 기 제출한 가격입찰서를 개찰하며, 예정가격 이하의 최저가 입찰자를 최종 낙찰자로 결정함 (부적격 사업자의 가격입찰서는 개찰하지 않음)

- 가격입찰은 총액입찰로써, 반드시 부가세(VAT)를 포함하여야 함. 별도로 ‘부가세 포함여부’가 적시되지 않은 경우에는 부가세 포함가격으로 간주함

- 적절한 낙찰금액을 담보하기 위하여, 지방계약법 시행령 제42조 1항 3호 및 동법 시행규칙 제46조 2항에도 불구하고 1단계 규격심사에서 적합한 사업자가 2인 이상일 때 가격입찰서를 개찰함.

ㅇ 제안서 평가 (기술규격)

- 제안서 평가(기술규격)는 제안요청사항에 따른 분야별 제안내용을 제안서 평가 기준표 및 기술평가 주    요항목에 따라 평가함

※ ‘제안서 평가 기준표’ 참고

3. 낙찰자 결정방법

ㅇ 각 위원별로 제안서 평가 기준표에 의거하여 배점된 항목들을 평가하고 85점 이상인 업체를  적격자로 선정한다.

ㅇ 규격적합 사업자 중 가격 입찰금액[총액입찰(VAT 포함)]이 예정가격  이하인 최저가 응찰자를 낙찰자로    결정함

제안서 평가 기준표

▶세부 평가표

평가 구분	항목별	평가항목	평가기준	배점	점수
기술 지식능력평가 (1)	품질인증 및 표준화 여부 (5점)	○ 국내 및 국제 조명기구 품질규격인증 보유여부 (해당 제조사 국내 혹은 국제 품질인증 모두인정)	KC,KS(국내인증) 또는 UL,CE 등 (국제인증)	5점
	조명 전문 기술능력 평가 (5점)	○ 무대조명 전문 설계의 적정성 여부 (조명장비 상세도 제출)	기술성, 안전성	5점
	회사경영상태 (5점)	○ 기업신용평가등급에 따른 평가	A-이상	5점
			B- 이상	4점
			B- 미만	3점
	소 계			15점

목차	항목별	평가요소(기준)	평가기준	배점	평가
사업 수행계획 . 제품규격 평가 (2) 공고규격 또는 기술과의 적합성	MOVING WASH LIGHT (75점)	○ 램프 : 1x60W RGBW and 18x40W RGBW LED 멀티칩 또는 동등이상. ○ 출력 : 11,000lm / 50,100 lx@ 5m 또는 동등 이상. ○ 줌 각도 : 4°– 50° 또는 동등이상. ○ 컬러시스템 : RGBW / CMY 컬러믹싱 + CTO (2,700K –8,000K) 또는 동등이상. ○ 칼라메크로 : Virtual Colour Wheel with 66 preset swatches 또는 동등이상. ○ 각 RGBW 픽셀 개별 제어이여야 한다. ○ 텅스텐 램프 효과 2,700K and 3,200K 또는 동등이상. ○ 가변속도의 RAINBOW효과, 양방향 회전 FLOWER 효과 또는 동등이상. ○ DMX채널 : 10개의 DMX모드 또는 동등이상. ○ 디머/셔터 : 풀 범위와 초당 최대 20회 스트로브 또는 동등이상. ○ 디스플레이 : 터치스크린 타입 이며 전원 투입 없이 디스플레이 설정이 가능한 밧데리 백업 타입 또는 동등이상. ○ 3개의 편집 프로그램 내장사용이 가능하여야 한다. ○ 프로토콜 : DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2,King-Net 또는 동등이상. ○ 팬/틸트 : 540° / 220° (자동 팬 / 틸트 위치 보정) 또는 동등이상.	모두만족	70점
			1개 불만족	65점
			2개 이상 불만족	55점
	소 계			70점

목차	항목별	평가요소(기준)	평가기준	배점	점수
품질보증 계획 적정성 평가 (3)	조명장비 기술지원	○ 제안제품 제조사 공급 확약서	제출시	5점
		○ 제안제품 제조사 A/S 확약서	제출시	5점
	유지보수 신뢰성 및 사후관리	○ 조명장비 품질 보증기간 2년 (보증각서 제출)	제출시	5점
	소 계			15점
합 계				100점

검토 의견
업 체 명		종합판정

▶ 주의사항

1) 위 평가표에 의거하여 수요처에서 적합인 업체만 개찰함

2) 조명장비 특징 및 규격 증빙 카달로그는 제조사 공식 카달로그 및 제조사 홈페이지 공개 자료만 인정함

3) 입찰규격제안서의 공정한 평가를 위해서는 입찰자는 평가항목 및 평가기준을 입증할 수 있는 증명자료 등을 제출 하여야 하며 미제출 또는 규격증빙을 위해서 비공식적인 임의 편집, 작성한 증빙자료는 허용하지 않으므로 부적격 처리함

4) 모든 제품은 기재된 사양의 동등 이상으로 납품해야함

2019년   월    일

평가자 : 소속             직위(직급)           성명             (서명)

확인자 : 소속             직위(직급)           성명             (서명)

[붙임 1]

제안서 목차 및 내용

목 차	주요 내용	비 고
Ⅰ. 사업수행 능력 평가 자료	ㅇ 무대조명 품질규격 인증서 ㅇ 기업신용평가서
Ⅱ. 규격서	ㅇ 제안제품의 규격을 명확히 기재
Ⅲ. 비교 규격서	ㅇ 제안제품을 규격평가항목에 맞추어 항목별로 비교 하여 기술
Ⅳ. 규격 확인 자료	ㅇ 제안제품의 카다로그 및 규격 확인 자료
Ⅴ. 기술지원 및 사후관리	ㅇ 제조사 증명원 및 A/S확약서 ㅇ 품질 보증 각서 (붙임2)
Ⅵ. 기타	ㅇ 서약서 (붙임3)

[붙임 3]

서     약     서

당사는『조명장비 구매』 제안공모에 응모함에 있어 제안 요청사항을 성실히 준수하고 만일 제반규정 및 지침을 위반하고, 지시사항을 불이행할 경우 이에 따르는 어떠한 불이익도 감수할 것이며 공모와 관련한 제출, 심사방법, 심사결과 등에 대하여는 어떠한 이의도 없이 귀 기관의 결정에 따를 것을 확약하며 이에 서약합니다.

2019년   월    일

업 체 명 :

주소/연락처 :

성명(대표) :                 (인)

[붙임 2]

품질 보증 각서

당사는『 조명장비 구매』 제안공모에 응모함에 있어 사용자의 부주의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 정상 작동 및 운영 하에서 납품완료 후 조명장비에 대하여 2년 이내에 하자 발생 시 무상으로 기기의 하자에 대한 부품 제공, 수리 작업을 위한 책임이 있습니다.

◉ 무대조명장비 품질 보증기간 : 납품완료 후 2년

2019년   월    일

업 체 명 :

주소/연락처 :

성명(대표) :                 (인)